
ATTENTION:

1.      Ce CD ROM contient les nouveaux drivers Unitelway pour Windows2000:
	UNITELWAY V7.8 pour Win95  V1.6 pour WinNT  V1.2 pour Win2000-Win98

	Installation du nouveau driver pour Win98, Win2000, WinNT:
	   Pour utiliser l'outil de configuration du nouveau driver Unitelway, 
	   vous devez avoir au minimum Microsoft Data Access Component V2.1 installé. 
	   Il est disponible sur ce CD: vous devez exécuter le fichier mdac_typ.exe 
	   dans le répertoire \mdac ou le télécharger depuis le site internet 
	   http://www.Microsoft.Com/Data.

2.	Pour accéder aux Entrées/Sorties distantes sur FIPIO
	depuis TXBT, il est nécessaire d'utiliser une version
	du processeur supérieure ou égale à V3.4.

3.	Pour utiliser le protocole TCP/IP(XWAY) ou faire du
	transfert distant MODBUS+, il est nécessaire d'avoir
	une version de l'ACCUEIL installée sur le TXBT
	supérieure ou égale à V2.2.


