# Especificación de tareas

Una instalación de cinta transportadora, que se acciona mediante un motor trifásico, deberá arrancar con un retardo de 3 segundos después de su conexión. La cinta transportadora sirve para transportar paquetes. Una vez que se ha transportado una cantidad determinada de paquetes, la instalación deberá desconectarse transcurrido un tiempo de marcha en inercia. En este ejemplo, la cantidad de paquetes a transportar será igual a cinco y deberá programarse un tiempo de marcha en inercia de 4 segundos. Con S1 se conecta la instalación, S2 desconecta inmediatamente la instalación y la barrera de luz S3 sirve para determinar la cantidad de paquetes que han sido transportados.

Entradas
S1: | Conectar instalación (contacto de cierre)
S2: | Desconectar instalación (contacto de apertura)
S3: | Barrera de luz (contacto de cierre)
K1: | Contactor para activar el motor trifásico
Parámetros
T1: | Retardo de arranque (3s)
T2: | Retardo de desconexión (4s)
C1: | Cantidad de paquetes (5)

El esquema de conexión del aparato tiene el siguiente aspecto:

Lección 1