# Online

Esquema de contactos

Esta opción de menú contiene los comandos que necesita para establecer la comunicación entre AC010-PS001 y el aparato. Podrá transmitir el esquema de contactos al aparato, cargar el esquema de contactos desde el aparato al AC010-PS001, así como, comparar el esquema de contactos de AC010-PS001 con el del aparato.

Las condiciones básicas para la comunicación entre AC010-PS001 y el aparato son las siguientes:
El aparato deberá estar conectado con el interface de serie del ordenador. Para ello necesitará el AC010-TK001.
El aparato deberá estar en condiciones de funcionamiento.
El interface entre el aparato y el ordenador deberá configurarse en el menú Online y Añadir interface serie.

Si no existe ningún aparato conectado al ordenador mediante un cable AC010-TK001 o si el aparato no está enchufado, aparecerá el mensaje "Error de transmisión de datos".

Menú Online

Transmitir al aparato (descarga)

El esquema de contactos se transmitirá al aparato. El aparato en condiciones de funcionamiento deberá estar conectado con el ordenador mediante el AC010-TK001. Para la transmisión del esquema de contactos, el aparato deberá estar situado en la pantalla de estado. En caso contrario, se le pedirá que cambie el aparato. Si existe Contraseña se le pedirá que la introduzca. La transmisión de datos se efectuará de forma automática. El estado de la transmisión de datos se indicará en la Barra de estado.

Si no existe ningún aparato conectado al ordenador mediante un cable AC010-TK001 o si el aparato no está enchufado, aparecerá el mensaje "Error de transmisión de datos".

Menú Online

Cargar del aparato

El esquema de contactos se transmite del aparato al AC010-PS001. El aparato en condiciones de funcionamiento deberá estar conectado con el ordenador mediante el AC010-TK001. Si existe Contraseña se le pedirá que la introduzca. La transmisión de datos se efectuará de forma automática. El estado de la transmisión de datos se indicará en la Barra de estado.

Si no existe ningún aparato conectado al ordenador mediante un cable AC010-TK001 o si el aparato no está enchufado, aparecerá el mensaje "Error de transmisión de datos".

Menú Online

Comparar con aparato

Enumera todas las diferencias existentes entre el esquema de contactos abierto y el esquema de contactos del aparato conectado y en condiciones de funcionamiento.

Las diferencias son relativas al esquema de contactos (conexiones, contactos/bobinas) y a los relés de función con sus parámetros.

Si el listado de las diferencias es tan grande que no cabe en el campo de visualización, aparecerá una barra desplazable en el margen derecho de la pantalla.

Si no existe ningún aparato conectado al ordenador mediante un cable AC010-TK001 o si el aparato no está enchufado, aparecerá el mensaje "Error de transmisión de datos".

Menú Online

Pantalla de estado del esquema de contactos

Se establece una conexión online al aparato para poder representar gráficamente los estados del aparato en el esquema de contactos del AC010-PS001.

Condiciones previas:
El aparato deberá estar conectado con el ordenador mediante el AC010-TK001.
El aparato deberá estar en condiciones de funcionamiento.
El aparato deberá encontrarse en el modo RUN.
En caso necesario habrá que introducir la contraseña al inicio de la transmisión de datos.

Si no existe ningún aparato conectado al ordenador mediante un cable AC010-TK001 o si el aparato no está enchufado, aparecerá el mensaje "Error de transmisión de datos".

El esquema de contactos se transmitirá desde el aparato al ordenador. AC010-PS001 comparará en el segundo plano el esquema de contactos del aparato con el esquema activo en la ventana del ordenador. Si son iguales, el esquema de contactos se conservará con su nombre original. En caso contrario, AC010-PS001 creará una nueva ventana titulada "Sinnombre1". A continuación, se producirá una representación gráfica del flujo de corriente.

Menú Online

Pantalla de estado contacto/bobina

Se establece una conexión online con el aparato para poder representar los estados del aparato en el diálogo de contactos/bobinas. Podrá comprobar los estados de las entradas y salidas (I, R, Q, S), de las teclas P (P), de los relojes temporizadores (H), de los marcadores de texto (D), de las marcas (M), así como de los contadores (C) y temporizadores (T).

El aparato en condiciones de funcionamiento deberá estar conectado con el ordenador por medio del cable AC010-TK001. Si no existe ningún aparato conectado al ordenador mediante un cable AC010-TK001 o si el aparato no está enchufado, aparecerá el mensaje "Error de transmisión de datos".

Menú Online

RUN

Se inicia el aparato. El aparato en condiciones de funcionamiento deberá estar conectado con el ordenador por medio del cable AC010-TK001. Si no existe ningún aparato conectado al ordenador mediante un cable AC010-TK001 o si el aparato no está enchufado, aparecerá el mensaje "Error de transmisión de datos".

Menú Online

STOP

Se para el aparato. El aparato en condiciones de funcionamiento deberá estar conectado con el ordenador por medio del cable AC010-TK001. Si no existe ningún aparato conectado al ordenador mediante un cable AC010-TK001 o si el aparato no está enchufado, aparecerá el mensaje "Error de transmisión de datos".

Menú Online

Comportamiento de arranque...

El comportamiento de arranque supone una ayuda valiosa durante la fase de puesta en servicio. Supongamos que el esquema de contacto que se encuentra en el aparato todavía no está completamente cableado o que la instalación/máquina se encuentra en un estado que el aparato no puede maniobrar. Si el aparato se conecta a la tensión, las salidas no deberán activarse. En este caso, el comportamiento de arranque debería posicionarse en STOP.

Si el comportamiento de arranque se posiciona en RUN, el aparato comenzará a procesar directamente el esquema de contactos, una vez conectada la alimentación eléctrica. Si en el aparato no se encuentra ningún esquema de contactos, entonces el aparato se mantendrá en estado de PARADA, a la espera de la entrada o transmisión de un esquema de contactos.

Con el comando OK se transmite el comportamiento de arranque fijado al aparato conectado y en condiciones de funcionamiento. Si no existe ningún aparato conectado al ordenador mediante un cable AC010-TK001 o si el aparato no está enchufado, aparecerá el mensaje "Error de transmisión de datos".

Con el comando Cancelar no se transfiere la parametrización al aparato, y se mantiene el comportamiento de arranque original.

Menú Online

Selección de idioma...

Selecciona el idioma de menú del aparato conectado.

Con OK activará el idioma de menú en el aparato conectado y en condiciones de funcionamiento. Si no existe ningún aparato conectado al ordenador mediante un cable AC010-TK001 o si el aparato no está enchufado, aparecerá el mensaje "Error de transmisión de datos".

Con Cancelar no se activa el idioma de menú en el aparato, y se mantiene el idioma original.

Menú Online

Añadir interface serie...

Selecciona el interface de serie del ordenador que deberá prepararse para la comunicación entre aparatos por medio del AC010-TK001.

Con OK preparará el interface seleccionado para la comunicación entre aparatos mediante el AC010-TK001.

Nota: Una vez iniciado el AC010-PS001, puede suceder que no se realice la transmisión de datos por parte del ordenador. En este caso verifique la selección de interface y confirme con OK.

Con Cancelar no se instala el interface, y se mantienen las parametrizaciones originales.

Menú Online

Leer versión del sistema operativo...

Muestra la versión del sistema operativo del aparato conectado.

El aparato en condiciones de funcionamiento deberá estar conectado con el ordenador mediante el cable AC010-TK001.

Nota: Una vez iniciado el AC010-PS001, puede suceder que no se realice la transmisión de datos por parte del ordenador. En este caso compruebe la selección del interface con Online, Añadir interface serie y confirme con OK.

Menú Online

Parametrizaciones de sistema...

Se realizarán parametrizaciones de sistema que se transmitirán directamente al aparato conectado. Condición previa: El aparato en condiciones de funcionamiento deberá estar conectado con el ordenador por medio del AC010-TK001. Si no existe ningún aparato conectado al ordenador mediante un cable AC010-TK001 o si el aparato no está enchufado, aparecerá el mensaje "Error de transmisión de datos".

Podrá realizar las siguientes cuatro parametrizaciones de sistema:

1. Función contra rebotes de entrada

El aparato analiza las señales de entrada con retardo para compensar los rebotes de contacto de interruptores y pulsadores. Con ayuda de esta opción podrá activar
o desactivar
el retardo (función contra rebotes).

Nota: Si el sistema operativo no aprueba esta función online, aparecerá el correspondiente mensaje. A continuación ya no estará disponible esta opción.

2. Teclas P

Las teclas de cursor del aparato pueden activarse como pulsadores (contactos P) para su empleo en la lógica de esquemas de contacto, y asumen esta función cuando el aparato se encuentra en estado RUN y el LED de estado está visible. Con esta opción puede activar
o desactivar
las teclas P.

Nota: Si el sistema operativo no aprueba esta función online, aparecerá el correspondiente mensaje. A continuación ya no estará disponible esta opción.

3. Arranque RUN

Con esta opción podrá fijar el modo de funcionamiento en el que deberá iniciarse el aparato cuando se conecta la tensión de alimentación. Condición previa: En el aparato debe haber un esquema de contactos válido.

4. Remanencia

Según la referencia de aparato, se pueden utilizar diferentes marcadores y relés de función para mantener su estado lógico, una vez desconectada la tensión de alimentación. Este estado estará disponible cuando se vuelva a conectar la tensión.

Con esta opción puede activar
o desactivar
la remanencia.

Nota: Sólo podrá fijar esta opción en estado STOP. Si el aparato no se encuentra en STOP, aparecerá un diálogo con el que podrá detener el aparato. Si no desea una parada se desactivará esta opción.

Los siguientes marcadores y relés de función pueden fijarse con valores reales remanentes:

LM021...LM026

Relé auxiliar marcador M13, M14, M15, M16

Relé temporizador T8

Contador progresivo/regresivo C8

LM011, LM012, LM041...LM044

Marcador M13, M14, M15, M16

Relé de función texto D1 hasta D8

Relé temporizador T7, T8

Contador progresivo/regresivo C5, C6, C7, C8

Nota: La parametrización Remanencia siempre es válida para todos los relés enumerados. Algunos marcadores o relés de función no podrán fijarse de forma remanente.

Menú Online

Fijar hora...

Podrá fijar la hora del aparato directamente desde el AC010-PS001.

Para ello podrá elegir si acepta la hora y el día de la semana del ordenador para el aparato o si desea introducir los valores manualmente.

El campo Día semanal/hora del ordenador muestra el horario del ordenador junto con el día de la semana. No se puede modificar el horario del ordenador. Al pulsar el botón de comando Aceptar la hora del ordenador al aparato se transmite la hora del ordenador al aparato y se sale del diálogo.

El campo Día semanal/hora del aparato le mostrará la hora del aparato conectado y en condiciones de servicio, junto con el día de la semana. Aquí podrá fijar manualmente la hora y el día de la semana. Los datos fijados se comunicarán al aparato mediante el comando OK.

Con los botones de selección Horario de verano y Horario de invierno podrá adelantar o atrasar el horario en una hora, respectivamente. Esta parametrización quedará fijada directamente en el aparato, independientemente de cómo salga del diálogo (si con OK o con Cancelar). Si el aparato conectado no soporta el cambio directo a horario de verano/de invierno, aparecerá una nota. En este caso se realizará el cambio a horario de verano saliendo del diálogo con OK.

Nota: No se autoriza el cambio automático de horario de invierno a horario de verano y viceversa.

Menú Online

Configurar aparato de expansión...

Si utiliza el módulo de expansión CI001-DP Profibus-DP en AC010 y el dispositivo está conectado a su PC por cable AC010-TK001, puede situar la dirección de la estación de este módulo entre 1 y 126.

Se realiza en modo STOP. Si el dispositivo está en modo RUN aparecerá un cuadro de lista desde donde puede parar el dispositivo o cancelar la operación.

El diálogo de entrada muestra la dirección actual Profibus-DP de tres dígitos del módulo de expansión CI001-DP que puede modificar o corregir según convenga. No es posible entrar una dirección que no se encuentre entre este rango de valores.

Haga clic en el botón Escriba la dirección DP para transmitir la dirección creada DP al módulo de expansión CI001-DP por dispositivo sin dejar el diálogo de entrada. Los campos de entrada se actualizan con las nuevas direcciones DP enviadas y recibidas permitiendo así corregir o añadir una entrada según convenga.

Haga clic en OK para transmitir la dirección DP por el módulo de expansión CI001-DP y salga del diálogo de entrada.

Si no tiene que modificar la dirección Profibus-DP, salga del diálogo de entrada haciendo clic en Cancelar o cierre el diálogo por "x" (Cerrar).

Menú Online