# Opciones

Seleccionar aparato...

Aquí podrá seleccionar el aparato para el que desea programar el esquema de contactos. Es aconsejable seleccionar el aparato al inicio de la programación. Así podrá asegurarse de que sólo emplea contactos/bobinas, entradas y salidas, así como cantidad de vías lógicas que soporta el aparato. Cuando haya seleccionado un aparato, podrá realizar una Prueba del aparato.

Menú Opciones

Prueba de aparato...

Este diálogo le mostrará el resultado de la verificación del esquema de contactos en relación con el aparato seleccionado, en forma de texto. La verificación le proporcionará un listado de todos los elementos de contactos/bobinas no existentes y comprueba la cantidad de vías lógicas que han sido utilizadas. Si el aparato seleccionado no cumple los requisitos del esquema de contactos, se le propondrá un aparato en el que se pueda ejecutar el programa correctamente.

Se recomienda una verificación del aparato siempre que desee adaptar un esquema de contactos existente a una nueva referencia de aparato seleccionada.

Menú Opciones

Determinar tiempo de ciclo...

Calcula el tiempo de ciclo del aparato seleccionado. El tiempo de ciclo determinado se calcula según las tablas dadas en el manual de instrucciones, Características técnicas.

Nota: El tiempo de ciclo determinado es válido para el aparato seleccionado, independientemente de si este aparato soporta los contactos y las bobinas empleados en el esquema de contactos.
Nota: Si no se establece una referencia de aparato, se utilizará el aparato más potente para determinar el tiempo de ciclo, ya que es el que soporta todas las referencias de contactos/bobinas existentes.

Menú Opciones

Parametrización de sistema mediante esquema de contactos...

Aquí podrá efectuar las siguientes parametrizaciones de sistema:

Contraseña
Remanencia
Función contra rebotes de entrada
Teclas P

En principio, estas parametrizaciones sólo son válidas para el esquema de contactos desarrollado con AC010-PS001, y también se transmiten al aparato durante la descarga.

Menú Opciones

Contraseña...

Este diálogo requiere que se introduzca una contraseña numérica de cuatro dígitos. Una nueva contraseña se guardará accionando la tecla Intro o mediante el comando OK. El diálogo se cerrará automáticamente.

La contraseña sólo se activará cuando se haya transmitido el esquema de contactos al aparato.

La »apertura« de un esquema de contactos protegido, con el fin de transmitir los datos del aparato al ordenador o para sobreescribir un esquema de contactos existente en el aparato, se realiza de la siguiente manera: Introduzca la correspondiente contraseña numérica de cuatro dígitos y confirme con la tecla Intro o con el comando OK. En caso de error, el diálogo de entrada acepta hasta tres repeticiones de la contraseña. Tras tres intentos fallidos aparecerá un mensaje de contraseña incorrecta y con la siguiente pregunta "¿Desea destruir el esquema de contactos del aparato? y solo disponemos de dos opciones Si o No. En el caso de que se elija Si eliminaremos el esquema de contactos del aparato así como todas las parametrizaciones que hayamos realizado en el dispositivo.

Borre la contraseña con el número "0000". La contraseña sólo se borrará cuando haya conseguido transmitir el esquema de contactos al aparato.

Nota: A este efecto, deberá introducir de nuevo la contraseña fijada anteriormente.

Menú Opciones

Remanencia

En la automatización de instalaciones y maquinaria es necesario fijar estados operativos o valores reales remanentes; es decir, los valores permanecerán grabados incluso cuando se desconecte la tensión de alimentación de una máquina o instalación y se mantendrán hasta la siguiente sustitución del valor real.

Se podrán fijar valores reales remanentes en los siguientes marcadores y relés de función:

LM021...LM026

Relé auxiliar marcador M13, M14, M15, M16

Relé temporizador T8

Contador incremental/decremental C8

LM011, LM012, LM041...LM044

Marcador M13, M14, M15, M16

Relé de función texto D1 a D8

Relé temporizador T7, T8

Contador incremental/decremental C5, C6, C7, C8

Nota: La parametrización Remanencia siempre será válida para todos los relés enumerados. Algunos marcadores o relés de función no podrán fijarse de forma remanente.

En principio, el comportamiento de Remanencia elegido sólo será válido para el esquema de contactos desarrollado en el AC010-PS001. Durante la Descarga del esquema de contactos (Menú: Online, Esquema de contactos, Transmitir al aparato) también se transmitirá al aparato.

Menú Opciones

Función contra rebotes de entrada

El aparato analiza las señales de entrada con retardo, para compensar los rebotes de contacto de interruptores y pulsadores. Con ayuda de esta opción conectará o desconectará el retardo (función contra rebotes de entrada).

En principio, el comportamiento de la Función contra rebotes de entradas sólo será válido para el esquema de contactos desarrollado en el AC010-PS001. Durante la Descarga del esquema de contactos (Menú: Online, Esquema de contactos, Transmitir al aparato) también se transmitirá al aparato.

Menú Opciones

Teclas P

Las teclas de cursor del aparato pueden activarse como pulsadores (contactos P) para utilizarlas en la lógica de esquemas de contacto, y asumen esta función cuando el aparato se encuentra en estado RUN y el LED de estado está visible en el visualizador el aparato. Con esta opción podrá activar o desactivar las teclas P en el esquema de contactos vigente.

En principio, el comportamiento de las Teclas P elegido sólo será válido para el esquema de contactos desarrollado en el AC010-PS001. Durante la Descarga del esquema de contactos (Menú: Online, Esquema de contactos, Transmitir al aparato) también se transmitirá al aparato.

Menú Opciones

Guardar parametrizaciones al salir

Todas las parametrizaciones realizadas se guardarán al salir del programa.

Menú Opciones