# Creación del esquema de contactos 2/3

Dado que la cinta transportadora deberá arrancar con retardo de conexión emplearemos el relé de función temporizador T1 como retardo de conexión. En función de la especificación de tareas, el tiempo de retardo será de 3s. Con el T1, podrá ampliar el esquema de contactos de la siguiente manera:

Una vez transcurrido el tiempo de retardo, el contacto del T1 conecta la bobina Q1. La parametrización del T1 se realizará durante la entrada del relé de función:

Con Aplicar asignará las entradas de parámetros al relé de función en el esquema de contactos.

Vídeo

Simulación del esquema de contactos