# Cablear con el teclado

AC010-PS001 también le ofrece la posibilidad de introducir su esquema de contactos con el teclado.

Seleccionar comportamiento de contacto de cierre/apertura

La entrada de letras minúsculas crea contactos de cierre. Los contactos de apertura se originan con letras mayúsculas.

Insertar/ borrar contactos

Sitúe el cursor en el campo de contacto e introduzca el contacto mediante el teclado.Los contactos y los relés de función podrán fijarse con el teclado de la siguiente manera:

i, I | Entrada
p, P | Teclas P
q, Q | Salida
m, M | Relé auxiliar (marcador)
c, C | Relé de función "contador"
t, T | Relé de función "tiempo"
h, H | Relé de función "reloj temporizador"
a, A | Relé de función "comparador de valores analógicos"
d, D | Relé auxiliar (marcador de texto)
r, R | Receive (entradas del aparato de ampliación)
s, S | Send (salidas del aparato de ampliación)

Para borrar el contacto pulse la tecla Supr.

Insertar/borrar bobina

Sitúe el cursor en el campo de bobinas e introduzca la bobina por medio del teclado. Las bobinas y las funciones de bobinas podrán fijarse con el teclado de la siguiente manera:

q | Función de contactor "salida"
m | Función de contactor "relé auxiliar"
t | Bobina de disparo "relé temporizador"
c | Bobina de disparo "contador"
d | Función de contactor "relé de función" (marcador de texto)
s | Función de contactor "relé auxiliar" (marcador S)

Para seleccionar la función de bobina, pulse la tecla Mayús y escoja la letra correspondiente a la función de bobina:

Mayús + E | Función de impulso de corriente
Mayús + S | Enclavar (fijar)
Mayús + R | Soltar enclavamiento (deshacer)
Mayús + D | Bobina de dirección en el contador

La función de contactor es el valor dado por defecto. Para volver a la función de contactor sencilla de la bobina, deberá pulsar la letra de la bobina.

Para borrar la bobina, pulse la tecla Supr.

Conexión de entradas y salidas

Las conexiones entre los diferentes contactos y bobinas se pueden realizar mediante la combinación de Mayús+teclas de cursor.

Insertar línea vacía

Sitúe el cursor sobre la vía lógica ante la que se deberá insertar una vía lógica vacía. Con Ctrl+I insertará una vía lógica vacía.

Borrar vía lógica

Sitúe el cursor sobre la vía lógica de desea borrar. Con Ctrl+D borrará la vía lógica por completo.

Borrar conexión

Sitúe el cursor sobre el campo de unión de la conexión que deba ser borrada. Con la tecla Supr, borrará la conexión.

Si la vía lógica tiene ramificaciones, entonces sólo se borrará la conexión seleccionada hasta el siguiente nudo.