# Comunicación con el hardware

Conecte su aparato al PC con el cable AC010-TK001 (de venta como accesorio). Seleccione el interface (Online, Añadir interface serie) y transmita su esquema de contactos (Online, Esquema de contactos
Transmitir al aparato). A continuación, inicie el esquema de contactos (Online, RUN) y seleccione Pantalla de estado de esquema de contactos en el menú Online. El esquema de contactos volverá a transmitirse al PC. En el segundo plano, AC010-PS001 compara el esquema de contactos en el aparato con el que está activo en la ventana del PC. Si son iguales, el esquema de contactos conserva su nombre original. En caso contrario, AC010-PS001 creará una nueva ventana con el título "Sinnombre1". Por último, aparecerá una representación gráfica del flujo de corriente.

Nota: En el caso de esquemas de contactos muy evidentes o triviales no se requiere pantalla de estado.

Vídeo

Lección 2