# Edición

Deshacer

Mediante el comando Deshacer se pueden deshacer todas las acciones de programación anteriores, excepto la asignación de comentarios.

Menú Edición

Restaurar

Con esta opción de menú se podrán rehacer las acciones de programación que habían sido deshechas.

Menú Edición

Cortar

Copia en el portapapeles un fragmento de programa seleccionado previamente y después lo borra del esquema de contactos. El fragmento borrado permanecerá almacenado en el portapapeles hasta que se sobreescriba con una nueva entrada.

Menú Edición

Copiar

Copia en el portapapeles un fragmento de programa seleccionado previamente. El contenido del portapapeles se conservará hasta que el portapapeles se sobreescriba con otra entrada.

Menú Edición

Insertar

Copia el contenido del portapapeles en el esquema de contactos. El rectángulo del cursor (vía lógica activa) indicará la posición del fragmento de programa que debe insertarse. Si un fragmento del esquema de contactos está seleccionado, la selección se reemplazará por el contenido del portapapeles.

| Las flechas rojas muestran el rectángulo de cursor y, de esta manera, la vía lógica activa (en este caso 6). Al realizar la inserción se conserva el esquema de contactos siguiente, pero éste se desplazará en función de lo que ocupe el fragmento de programa a insertar.

Nota: El fragmento de programa almacenado en el portapapeles podrá insertarse, por ejemplo, en Word® o en Visio®. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, a la hora de elaborar documentos.

Word® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
Visio® es una marca registrada de Visio Corporation.

Menú Edición

Borrar

Con esta opción se borra del esquema de contactos el fragmento de programa seleccionado. Sólo se podrá rehacer el fragmento borrado por medio de Edición y Deshacer.

Menú Edición

Seleccionar vía lógica

Seleccionar una vía lógica:

Con la posición del cursor se podrá seleccionar la vía lógica activa. El comando Seleccionar vía lógica realiza la selección deseada.

Seleccionar varias vías lógicas:

Representación | Procedimientos de selección
Aparato; ANSI/CSA | Situar el puntero cerca del lado derecho de la vía lógica elegida, mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y seleccionar las vías lógicas que se desee. Si no se efectúa la selección, desplazar el puntero del ratón más hacia la derecha.
DIN IEC | Situar el puntero debajo de la vía lógica elegida, mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y seleccionar las vías lógicas que se desee. Si no se efectúa la selección, desplazar el puntero del ratón más hacia abajo.

Menú Edición

Insertar una vía lógica vacía

Inserta una vía lógica vacía en la posición del cursor.

Menú Edición

Borrar vía lógica

Borra una vía lógica completa en la posición del cursor.

Menú Edición

Buscar...

Busca en el esquema de contactos actual el contacto o la bobina que se desee. La dirección de búsqueda está prefijada hasta el final del esquema de contactos. Si la búsqueda ha tenido éxito, el rectángulo del cursor se sitúa en la correspondiente vía lógica sobre el contacto o la bobina que hayan sido encontrados. El procedimiento de búsqueda se puede repetir a voluntad, con lo que el rectángulo del cursor irá enmarcando el siguiente elemento encontrado. Cuando ya no se encuentren más bobinas/contactos adecuados aparecerá un mensaje correspondiente. En este caso, el cursor permanecerá situado sobre el último elemento encontrado. Si el esquema de contactos no contiene la bobina/el contacto elegidos, el cursor permanecerá situado en su posición original.

Menú Edición

Ir a...

El cursor se situará sobre el contacto 1 en la vía lógica deseada. En el campo Entrar vía lógica se introducirá el número de la vía lógica deseada. El margen de valores se encuentra entre 1...121. Mediante OK se inicia la búsqueda. Con Cancelar se abandona el diálogo y el rectángulo de cursor permanece en la posición inicial.

Menú Edición

Insertar contacto/bobina...

Abre el registro de selección de los elementos del esquema de contactos.

Nota: A la hora de seleccionar el elemento de contacto/bobina, proceda de la siguiente manera:
1. | Elija la etiqueta.
2. | Con el botón izquierdo del ratón pulse sobre el botón del contacto o la bobina.
3. | Mediante el botón izquierdo del ratón determine el número del elemento de contacto/bobina.
4. | En caso necesario, introduzca los parámetros del elemento de contacto/bobina y confirme la entrada con ayuda del botón de comando Aplicar.

A continuación encontrará un sumario de todos los elementos de contacto y de bobina. Encontrará una descripción detallada de los diferentes elementos en el manual de instrucciones.

Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción | Parámetros
|  |  | Entrada "Contacto de cierre" | ninguno
|  |  | Entrada "Contacto de apertura" |
Nota: La entrada I14 tiene el estado inicial "1". Según la referencia de aparato, mediante las entradas I15, I16 se podrá consultar si existe un cortocircuito o una sobrecarga en alguna salida. Encontrará más información sobre las entradas en el manual de instrucciones.
Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción | Parámetros
|  |  | Ampliación de los bornes de entrada "Contacto de cierre" | ninguno
|  |  | Ampliación de los bornes de entrada "Contacto de apertura" |
Nota: Con "R" (Receive) se designan las entradas del aparato de expansión. Según la referencia de aparato, mediante las entradas R15, R16 se podrá consultar si existe un cortocircuito o una sobrecarga en alguna salida. Encontrará más información sobre las entradas del aparato de expansión en el manual de instrucciones.
Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción | Parámetros
|  |  | Salida "Contacto de cierre" | ninguno
|  |  | Salida "Contacto de entrada" |
|  |  | Salida "Contactor" |
|  |  | Salida "Fijar a 1" |
|  |  | Salida "Fijar a 0" |
|  |  | Salida "Impulso de corriente" |
Nota: Encontrará más información sobre las salidas en el manual de instrucciones.
Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción | Parámetros
|  |  | Salida/relé auxiliar "Contacto de cierre" | ninguno
|  |  | Salida/relé auxiliar "Contacto de apertura" |
|  |  | Salida/relé auxiliar "Contactor" |
|  |  | Salida/relé auxiliar "Fijar a 1" |
|  |  | Salida/relé auxiliar "Fijar a 0" |
|  |  | Salida/relé auxiliar "Impulso de corriente" |
Nota: Con "S" (Send) se designan las salidas del aparato de ampliación. Se puede utilizar "S" como salida de una ampliación o como relé auxiliar, en el caso de que no exista ninguna ampliación. Entonces sólo se diferencia de la salida "Q" en que no tiene bornes de salida. Encontrará más información sobre las salidas del aparato de ampliación en el manual de instrucciones.
Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción | Parámetros
|  |  | Relé auxiliar "Contacto de cierre" | ninguno
|  |  | Relé auxiliar "Contacto de apertura" |
|  |  | Relé auxiliar "Contactor" |
|  |  | Relé auxiliar "Fijar a 1" |
|  |  | Relé auxiliar "Fijar a 0" |
|  |  | Relé auxiliar "Impulso de corriente" |
Nota: Los siguientes marcadores (M) pueden fijarse con valores reales remanentes: M13, M14, M15 y M16. Encontrará más información sobre marcadores en el manual de instrucciones.
Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción | Parámetros
|  |  | Pulsador "Contacto de cierre" | ninguno
|  |  | Pulsador "Contacto de apertura" |
Nota: Las cuatro teclas de cursor del aparato se denominan pulsadores P. Éstas pueden emplearse como entradas fijas de cableado en el esquema de contactos. Encontrará más información sobre los pulsadores P en el manual de instrucciones.
Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción
|  |  | Relé temporizador "Contacto de cierre"
|  |  | Relé temporizador "Contacto de apertura"
|  |  | Relé temporizador "de disparo"
|  |  | Relé temporizador "de reinicio"
Parámetros
| Conectar con retardo a la conexión
| Conectar con retardo a la conexión con margen de tiempo aleatorio
| Conectar con retardo a la desconexión
| Conectar con retardo a la desconexión con margen de tiempo aleatorio
| Conectar con impulso retentivo
| Conectar con tren de impulsos
En el campo Base de tiempo se entra el tiempo que se debe fijar.
Si se activa la casilla de selección Pantalla de parámetros se podrán indicar los parámetros en el aparato. Esta regulación sólo será visible en la opción de menú del aparato "Parametro", una vez realizada la transmisión del esquema de contactos al aparato.
Nota: El valor de tiempo a fijar siempre deberá ser mayor que el tiempo de ciclo del aparato máximo. Los siguientes temporizadores (T) pueden fijarse con valores reales remanentes: LM021...LM026: T8; LM011, LM012, LM041...LM044: T7, T8. Encontrará más información sobre el relé temporizador en el manual de instrucciones.
Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción | Parámetros
|  |  | Contador "Contacto de cierre" |
El contador necesita un valor teórico (0...9999).
Si se activa la casilla de selección Pantalla de parámetros se podrán indicar los parámetros en el aparato. Esta opción sólo será visible en la opción de menú del aparato "Parametro", una vez realizada la transmisión del esquema de contactos al aparato.
|  |  | Contador "Contacto de apertura"
|  |  | Contador "Entrada de contaje"
|  |  | Contador "Dirección de contaje"
|  |  | Contador "Entrada de Reset"
Nota: Los siguientes contadores (C) pueden regularse con valores reales remanentes: LM021...LM026: C8; LM011, LM012, LM041...LM044: C5, C6, C7, C8. Encontrará más información sobre los contadores en el manual de instrucciones.
Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción | Parámetros
|  |  | Reloj programable "Contacto de cierre" |
En los campos Día de conexión y horario introducirá el tiempo de conexión y desconexión del reloj.
Si se activan la casilla de selección Pantalla de parámetros se podrán indicar los parámetros en el aparato. Esta opción sólo será visible en la opción de menú del aparato "Parametro" una vez realizada la transmisión del esquema de contactos al aparato.
|  |  | Reloj programable "Contacto de apertura"
Nota: Encontrará más información sobre el reloj programable en el manual de instrucciones.
Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción | Parámetros
|  |  | Comparación de valores analógicos "Contacto de cierre" |
En el campo Comparación podrá fijar seis posibilidades de comparación diferentes.Si desea comparar la entrada I7 o la entrada I8 con un valor tendrá que especificar un valor de comparación, que aceptará valores de entre 0.0 y 9.9.
Si se activa la casilla de selección Pantalla de parámetros, se podrán indicar los parámetros en el aparato. Esta opción sólo será visible en la opción de menú del aparato "Parametro", una vez realizada la transmisión del esquema de contactos al aparato.
|  |  | Comparación de valores analógicos "Contacto de apertura"
Nota: Los comparadores de valores analógicos sólo están disponibles para las variantes 24VDC. Los comparadores de valores analógicos controlan las tensiones de los sensores que están conectados a los bornes I7 y I8. Encontrará más información sobre la comparación de valores analógicos en el manual de instrucciones.
Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción | Parámetros
|  |  | Marcador de texto "Contacto de cierre" |
En el campo Texto podrá introducir el texto a visualizar, que podrá contener como máximo 12 carácteres por línea. En las líneas 2 y 3 podrá introducir los valores reales y teóricos de relés temporizadores y de contadores, los valores reales escalados de las entradas analógicas I7 y I8, así como el horario vigente. Podrá elegir el valor correspondiente con el menú desplegable, a la derecha de la línea de texto.
Si desea indicar valores analógicos podrá establecer el margen de valores en Parametrizar analógico 1 o Parametrizar analógico 2
Si desea indicar contadores (C), relés temporizadores (T), entonces habrá que determinar si se quiere indicar el valor real o el valor teórico.
Tenga en cuenta que en las líneas 2 y 3 se reservan los carácteres 5 a 8 para el indicador de contadores y relés temporizadores. En el indicador de horario (H) están reservados los carácteres 5 a 9. Si a pesar de esto ha introducido texto en estos espacios, estos se sobreescribirán.
|  |  | Marcador de texto "Contacto de apertura"
|  |  | Marcador de texto "Contactor"
|  |  | Marcador de texto "Texto siempre visible"
|  |  | Marcador de texto "Texto no visible"
|  |  | Marcador de texto "Impulso de corriente"
Nota: Los marcadores de texto funcionan en el esquema de contactos como marcadores (M) normales. Los ocho marcadores podrán utilizarse como marcadores remanentes. Tenga en cuenta que el marcador D1 se utiliza para la indicación de un texto de emergencia. Podrá encontrar más información sobre el marcador de texto D en el manual de instrucciones..
Etiqueta | Contacto | Bobina | Descripción | Parámetros
|  |  | Salto "Destino de salto" | ninguno
|  |  | Salto "Posición de salto" |
Nota: La posición de contacto "Salto" siempre tiene el estado "1". Debido al procedimiento de trabajo del aparato no se realizan saltos hacia atrás. Si la marca de salto hacia adelante no está disponible, el salto se efectuará hasta el final del esquema de contactos. Con esto también se saltará la última vía lógica. En caso de que se salten las vía lógicas, se mantendrán los estados de la bobina. El tiempo de los relés temporales iniciados seguirá transcurriendo. Encontrará más información sobre los saltos en el manual de instrucciones. El siguiente esquema de contactos muestra un ejemplo de salto: Si la entrada I1 gestiona una seńal "1", entonces se saltará la vía lógica 2.

Menú Edición

Lista de referencias cruzadas...

La lista de referencias cruzadas le proporciona una visión general de las bobinas y los relés que se han empleado. También contiene el número de la vía lógica en la que se usa el elemento del esquema de contactos.

Además podrá incluir un comentario con un máximo de 12 carácteres. Para ello deberá marcar la línea que desea comentar y pulsar la tecla Intro. A continuación podrá introducir su comentario. Para que éste se pueda visualizar en el esquema de contactos, en el menú Pantalla deberá elegir la opción de menú Representación y activar la casilla de selección Visualizar comentarios con una marca de confirmación
.

Véase también:
Introducir comentarios sobre contactos/bobinas
Cargar comentarios sobre contactos/bobinas

Menú Edición

Introducir el comentario de contacto/bobina...

El campo de entrada alfanumérico para comentarios sobre contactos/bobinas tiene un máximo de 12 carácteres. Pulse la tecla Intro para guardar el comentario modificado o cierre el campo de entrada con
, para conservar el comentario original.

Menú Edición

Cargar comentario de contacto/bobina...

El menú Windows Abrir aparecerá seleccionando el archivo *.eas que contenga los comentarios que desea cargar.

Nota: Sólo se cargarán los comentarios del archivo *.eas, y no el esquema de contactos.
Nota: No se podrán cargar los comentarios de aquellos esquemas de contactos que hayan sido elaborados con AC010-PS001 1.x.

Menú Edición