Se desea realizar un programador de levas regulable efectuando, en modo "marcha", ciclos de 4 fases sucesivas. Al accionar el pulsador de paro se detiene inmediatamente el proceso. Las cuatro fases se dan, por ejemplo: prelavado, lavado, secado y espera.

El cronograma inferior describe el funcionamiento del sistema.

Un pulsador "Marcha" (MA) autoriza el arranque del ciclo. La salida S1 permanece activada durante T1, luego la salida S2 durante T2, luego la salida S3 durante T3 y luego la salida S4 durante T4.

Al pulsar el botón "Paro" (AR), se detiene el ciclo en curso.