Un particular desea que el acceso a su domicilio sea controlado por una puerta de acceso automatizada con un motor de doble sentido de rotación (apertura o cierre).
Apertura: Tanto si la puerta de acceso está cerrada o si está en posición intermedia, la señal del telemando provoca la apertura completa de la puerta de acceso. Durante la apertura, cada vez que se acciona de nuevo el telemando se detiene o rearranca el motor.
A partir del momento en que la puerta de acceso queda completamente abierta, una temporización de 4 segundos retarda su cierre.
Cierre: Durante el cierre, un captador produce la apertura completa si se detecta el paso de una persona o si se activa el telemando. Mientras este detector está activado (por ejemplo, el vehículo está detenido en el paso), la puerta de acceso permanece totalmente abierta.

www.crouzet.com/Millenium3