Un particular desea equipar una instalación capaz de gestionar por sí sola el alumbrado de una caja de escalera y de una entrada exterior de acceso a la vivienda.
Alumbrado exterior: El circuito se activa todos los años desde el 1 de junio hasta el 1 de octubre y por las noches gracias a un interruptor crepuscular. Un captador detecta el paso de toda persona y activa el alumbrado exterior durante 2 minutos.
Alumbrado interior: En la caja de la escalera hay dos botones pulsadores; uno de ellos en el hall de entrada y el otro arriba de la escalera, siendo su función idéntica.

•El alumbrado temporizado (2 minutos) se activa pulsando brevemente uno de los botones. El minutero puede inhibirse activando primero uno de ellos.

•El alumbrado permanente se activa manteniendo accionado un botón durante al menos 2 segundos. Se detiene pulsándolo brevemente.

www.crouzet.com/Millenium3