Un dispositivo integrado por dos cilindros A y B permite el almacenaje y contaje de piezas mecanizadas.
Pulsando un botón puede inicializarse el sistema (repliegue total de los vástagos de los cilindros y reposición a cero del contador de piezas).

CILINDRO A: El plato recibe una pieza cuya presencia se detecta mediante un captador, el cual permite, cada vez que se ha activado, la subida del vástago y el contaje. El accionador asociado a este cilindro es un distribuidor 4.2 monoestable ; los contactos de final de carrera del vástago son I2 (replegado) e I3 (extraído).

CILINDRO B: Una vez totalmente extraído el vástago del cilindro A, el cilindro B expulsa la pieza hacia una cinta transportadora al final de la cual se almacenan las piezas. El accionador asociado a este cilindro es un distribuidor 4.2 biestable; los contactos de final de carrera del vástago son I4 (replegado) e I5 (extraído).