
*************************** Versione V 2.3.1 ************************

FW FBD V 1.3.13
FW LD  V 1.2.12

Correzione alias di blocco funzione Messaggio 


*************************** Versione V 2.3.0 ************************

FW FBD V 1.3.13
FW LD  V 1.2.12

Correzione bug e compilatore migliorato


*************************** Versione V 2.2.0 (FW V 1.2.11) ************************

Note sulla programmazione in linguaggio FDB:
Quando vi sono più percorsi possibili, il tempo di compilazione può risultare lungo. Utilizzare la funzione "visualizzazione dipendenze" 
per ristrutturare il programma allo scopo di ridurre il più possibile le interdipendenze (ad esempio:  raggruppare i grafcet o i blocchi 
interdipendenti nelle macro).

IMPORTANTE: Dopo aver trasferito il programma dalla cartuccia, il PLC è in modalità RUN se il suo firmware è stato modificato durante 
il trasferimento.

*************************** Versione V 1.1.4 (FW V 1.1.05) ************************

- IMPORTANTE: Durante l'operazione di aggiornamento del firmware (mediante cartuccia 88 970 108 o PC), l'alimentazione del controller 
non deve essere interrotta prima della fine del trasferimento. In caso di interruzione dell'alimentazione durante il trasferimento del firmware, 
il prodotto può sembrare danneggiato.
RIACCENDERLO (schermata vuota sul controller con schermo o lampeggiamento rapido del LED sul controller senza schermo) ed eseguire 
nuovamente l'operazione di aggiornamento del firmware (menu: Controller/Aggiorna il software e la lingua del controller). 

- IMPORTANTE: Dopo ogni accensione, il controller è in modalità AVVIO senza reset dei valori salvati indipendentemente dallo stato 
precedente alla mancanza di alimentazione, tranne in presenza di un errore bloccante.


La funzione di CONVERSIONE dei programmi Millenium 2 in Millenium 3 proposta in questo software è un aiuto fornito all'utente. Il risultato di 
questa conversione deve essere verificato dall'utente prima di essere utilizzato in un'apparecchiatura.
Durante questa conversione:
- una funzione inesistente nel software Millenium 3 sarà soppressa dal programma.
- gli ingressi e le uscite non riconosciuti nella configurazione hardware Millenium 3 scelta saranno "posati" sulla pagina di modifica anziché 
essere sui plot degli ingressi/uscite. L'utente dovrà allora posizionarli su dei plot compatibili e/o modificare la configurazione hardware 
(menu: Controller/Scelta del controller).


- IMPORTANTE: la connessione delle estensioni deve avvenire in assenza di alimentazione. 
Fare riferimento alle Istruzioni d'uso fornite con l'estensione. 

