Cuando se produce un corte de red, se desea controlar, durante un tiempo T4 (4 segundos), el número de arranques de un grupo de emergencia diesel que alimenta a un generador. Los arranques se cuentan y limitan a N=3. A continuación, durante un tiempo T2 (2 segundos) (activado cuando se alcanza N) se impide todo nuevo arranque.

La señal de un tacómetro (función realizada por los contadores multifunción Crouzet tipo 4192) colocado al nivel del generador permite verificar que el grupo de emergencia funciona correctamente. En cada impulso T1 (1 segundo) de arranque, se activa la temporización T4. Si el arranque fracasa al cabo de este tiempo, se envía un nuevo impulso.

www.crouzet.com/Millenium3