Una habitación tiene su temperatura ambiente en el modo calor, controlada por una resistencia calefactora y un ventilador y en el modo frío únicamente por el ventilador. Una sonda de temperatura permite, mediante un convertidor, disponer de una señal de 0-10 V.

Un interruptor ofrece la posibilidad de desactivar la regulación.

Indicación en la pantalla:

Se indica el modo caliente o frío.

Se indican la temperatura ambiente y la consigna.
Se desea regular teniendo presente una histéresis de +2°C de marcha a parada y -3°C de parada a marcha, estando esto asegurado por el FBD TRIGGER.