Panneau de configuration $dat6
$dat9
Configuration de la pile TCP/IP - Ethernet
Identifiant : |  |  |
Adresse MAC : |  | Adresse IP : |
Client DHCP activé : |  | Masque de sous-réseau: |
Port HTML/CGI utilisé : |  | Passerelle : |
Etat de la connexion MODEM PPP
$dat7
$dat8
Mode automatique | Mode manuel
Initialisation pour prise en charge de nouveaux paramètres ou messages

> Configuration avancée

> Administrateur uniquement