# Qué novedades incorpora la versión 3

AC010-PS001 incorpora una serie de mejoras funcionales. Se han creado unas opciones de menú adicionales, que hacen el trabajo con AC010-PS001 más eficiente y cómodo. Así, la Versión 3 le permite simular esquemas de contactos en cada fase de su realización y, de esta manera, verificar offline errores lógicos sin utilizar el hardware (Powerflow simulado, visualización de las áreas de salto, etc.).

Sinóptico de los cambios
Simulación offline completa de su esquema de contactos, con los correspondientes medios auxiliares para la búsqueda de errores.
Nueva barra de herramientas desactivable para simulación.
Podrá añadir comentarios nuevos, o cambiar los comentarios existentes, para cada contacto o bobina utilizada sin tener que abrir la lista de referencias cruzadas.
Podrá aceptar en el esquema de contactos actual cualquier comentario de esquemas de contactos que hayan sido creados con AC010-PS001 V2.x.
Bajo demanda, se puede indicar la versión del sistema operativo del aparato conectado.
Podrá cambiar las parametrizaciones de sistema »Función contra rebotes de entrada«, »Teclas P«, »Arranque« y »Remanencia«, independientemente de las parametrizaciones de esquema de contactos, en aparatos dotados con el sistema operativo >= V2.3. Hasta ahora, estas especificaciones, excepto el comportamiento de arranque, estaban ligadas exclusivamente al esquema de contactos y sólo podían modificar transmitiendo el esquema de contactos al aparato conectado. Con AC010-PS001 V2.x no era posible modificar el comportamiento de arranque.
El diálogo online que sirve para programar el reloj del aparato, ya permite parametrizar el »Horario de verano«/»Horario de invierno«.
AC010-PS001 V3 determina, a petición suya, el tiempo aproximado de proceso (tiempo de ciclo de trabajo) del esquema de contactos.