# Barra de simulación

La barra de simulación consta de los siguientes elementos:

| Modo de funcionamiento I/R... | Determina si los interruptores de entrada son contactos de apertura, de cierre, con enclavamiento o con retorno.
| Ventana I/Q... | Activa la ventana I/Q.
| RUN | Inicia la simulación del proceso del esquema de contactos.
| STOP | Para la simulación del proceso del esquema de contactos.
| Pantalla de contactos/bobinas | Selecciona 8 contactos/bobinas, las indica y permite su forzado.
| Diagrama de impulsos | Muestra los contactos/bobinas seleccionados en forma de diagrama de impulsos.
| Fijar tiempo de ciclo... | Modifica el tiempo de ciclo de la simulación.
| Ciclo individual... | Abre el diálogo del ciclo individual.
| Establecer punto de interrupción... | Instala un punto de interrupción en el esquema de contactos.