# Simulación del esquema de contactos 3/3

El esquema de contactos podrá verificarse con comodidad adaptando el modo de funcionamiento de los interruptores de entrada a las necesidades de la tarea. I1 y I3 son contactos de cierre con retorno, I2 es un contacto de apertura con retorno. Abra el diálogo Modo de funcionamiento I/R y realice las parametrizaciones:

1: Modo de funcionamiento »contacto de cierre con retorno«
2: Modo de funcionamiento »contacto de apertura con retorno«

Cierre el diálogo con OK y prosiga como descrito en la Lección 1.

Documentación del esquema de contactos (véase lección 1)